

**ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา**

**เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตอ – ห้วยปราง – ปากป้าย หมู่ที่ 2,7**

**---------------------------------------------------**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตอ – ห้วยปราง – ปากป้าย หมู่ที่ 2,7 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 207,000**.-.-** บาท (เงินสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยรายละเอียดดังนี้

1. ถมดินลูกรังหรือหินผุเสริมไหล่ทางถนนตคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตอ – ห้วยปราง – ปากป้าย ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 5,600.00 เมตร ใช้ดินลูกรังหรือหินผุ จำนวน 420.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

2. ถมหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตอ – ห้วยปราง – ปากป้าย ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 5,600.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 196.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 207,000**.-**  บาท ราคากลาง ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 207,000**.-.-** บาท (เงินสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)....ไพเราะ เอียดบัว....ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ**

โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตอ – ห้วยปราง – ปากป้าย หมู่ที่ 2,7**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

1. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงิน 207,000.00 บาท

1. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

1. ถมดินลูกรังหรือหินผุเสริมไหล่ทางถนนตคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตอ – ห้วยปราง – ปากป้าย ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 5,600.00 เมตร ใช้ดินลูกรังหรือหินผุ จำนวน 420.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

2. ถมหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตอ – ห้วยปราง – ปากป้าย ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 5,600.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 196.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

**4. ราคากลางคำนวณ**

ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 207,000.00 บาท

**5. บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างถนน (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

**6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ

2. นายณัฐชา ล่องจ้า ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

3. นายกีรติ คำดี ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ







