

**ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา**

**เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองบอด หมู่ที่ 2**

**---------------------------------------------------**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองบอด หมู่ที่ 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 249,000.00 บาท (เงินสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยจะ หล่อคอนกรีตเสริมเหล็กรองพื้นท่อขนาก ความกว้าง 5.40 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00x1.20 เมตร จำนวน 3 แถวๆละ 8.00 ท่อน ใช้ท่อจำนวน 24 ท่อน พร้อมใช้ปูนทรายยารอยต่อท่อ

เรียงหินยาแนวกันน้ำเซาะทั้งสองข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อกว้าง 5.70 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.70 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ถมหินผุหรือดินลูกรังปรับแต่งบริเวณด้านหน้าท่อทั้งสองด้านและหลังท่อจำนวน 136.00 ลบ.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 249,000.00 บาท ราคากลาง ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม 2559 เป็นเงิน 249,000.00 บาท (เงินสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานประปาแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ไพเราะ เอียดบัว

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ**

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองบอด หมู่ที่ 2

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

1. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงิน 249,000.00 บาท

1. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

หล่อคอนกรีตเสริมเหล็กรองพื้นท่อขนาก ความกว้าง 5.40 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00x1.20 เมตร จำนวน 3 แถวๆละ 8.00 ท่อน ใช้ท่อจำนวน 24 ท่อน พร้อมใช้ปูนทรายยารอยต่อท่อ เรียงหินยาแนวกันน้ำเซาะทั้งสองข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อกว้าง 5.70 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.70 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ถมหินผุหรือดินลูกรังปรับแต่งบริเวณด้านหน้าท่อทั้งสองด้านและหลังท่อจำนวน 136.00 ลบ.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

**4. ราคากลางคำนวณ**

ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 249,000.00 บาท

**5. บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

**6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ

2. นายณัฐชา ล่องจ้า ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

3. นายกีรติ คำดี ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ





