

**ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา**

**เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายสงวนพัฒนา หมู่ที่ 5 – ห้วยปรางออก**

**---------------------------------------------------**

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายสงวนพัฒนา หมู่ที่ 5 – ห้วยปรางออก วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 100,000**.-** บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยจะ ใช้เครื่องจักรกลบุกเบิกและกรุยทางถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ใช้เครื่องจักรกลขุดฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง มอก. ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน ใช้ท่อจำนวน 18.00 ท่อน และวางแผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30x0.05x3.50 เมตร จุดละ 2 แผ่น ใช้แผ่นพื้นจำนวน 6 แผ่น พร้อมใช้ปูนทรายยารอยต่อท่อ ถมหินผุเสริมถนน ใช้หินผุ จำนวน 80.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ถมหินคลุกผิวจราจร ใช้หินคลุกจำนวน 24.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 100,000**.-** บาท ราคากลาง ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม 2559 เป็นเงิน 100,000**.-** บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานประปาแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ไพเราะ เอียดบัว

 (ลงชื่อ).........................................................ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ**

 โครงการบุกเบิกถนนสายสงวนพัฒนา หมู่ที่ 5 – ห้วยปรางออก

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

1. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงิน 100,000.00 บาท

1. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

ใช้เครื่องจักรกลบุกเบิกและกรุยทางถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ใช้เครื่องจักรกลขุดฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง มอก. ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน ใช้ท่อจำนวน 18.00 ท่อน และวางแผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30x0.05x3.50 เมตร จุดละ 2 แผ่น ใช้แผ่นพื้นจำนวน 6 แผ่น พร้อมใช้ปูนทรายยารอยต่อท่อ ถมหินผุเสริมถนน ใช้หินผุ จำนวน 80.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ถมหินคลุกผิวจราจร ใช้หินคลุกจำนวน 24.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

**4. ราคากลางคำนวณ**

ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 100,000.00 บาท

**5. บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

**6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

 1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ

 2. นายณัฐชา ล่องจ้า ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

 3. นายกีรติ คำดี ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

