

**ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา**

**เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายนายอ-ศาลาสักะสี (2 ช่วง) หมู่ที่ 3,4,8 และหมู่ที่ 9**

**---------------------------------------------------**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายนายอ-ศาลาสักะสี (2 ช่วง) หมู่ที่ 3,4,8 และหมู่ที่ 9 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน **311,800.-** บาท (เงินสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายนายอ - ศาลาสังกะสี ช่วงที่ 1 (บริเวณณาปนกิจศพวัดชัน - เขตตำบลท่าดี)

1.1 ถมดินลูกรังหรือหินผุเสริมไหล่ทางถนนสายนายอ - ศาลาสังกะสี (บริเวณณาปนกิจศพวัดชัน - เขตตำบลท่าดี) ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 0.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 1,700.00 เมตร ใช้ดินลูกรังหรือหินผุจำนวน 306.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 1.2. ถมหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางถนนสายนายอ – ศาลาสังกะสี ช่วงที่ 1 (บริเวณณาปนกิจศพวัดชัน - เขตตำบลท่าดี) ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 2,600.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 91.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

2. ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายนายอ-ศาลาสังกะสี ช่วงที่ 2 (บริเวณทางเข้า รร.บ้านย่านซื่อ - เขตตำบลไชยมนตรี)

2.1 ถมดินลูกรังหรือหินผุเสริมไหล่ทางถนนสายนายอ - ศาลาสังกะสี (บริเวณทางเข้า รร.บ้านย่านซื่อ - เขตตำบลไชยมนตรี) ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 0.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 2,350.00 เมตร ใช้ดินลูกรังหรือหินผุจำนวน 634.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

2.2 ถมหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางถนนสายนายอ – ศาลาสังกะสี (บริเวณทางเข้า รร.บ้านย่านซื่อ - เขตตำบลไชยมนตรี) ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 2,500.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 88.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 311,800**.-**  บาท ราคากลาง ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม 2560 เป็นเงิน **311,800.-** บาท (เงินสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป3

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)........ไพเราะ เอียดบัว........ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ**

โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายนายอ-ศาลาสักะสี (2 ช่วง) หมู่ที่ 3,4,8 และหมู่ที่ 9 **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

1. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงิน 311,800.00 บาท

1. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

1. ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายนายอ - ศาลาสังกะสี ช่วงที่ 1 (บริเวณณาปนกิจศพวัดชัน - เขตตำบลท่าดี)

1.1 ถมดินลูกรังหรือหินผุเสริมไหล่ทางถนนสายนายอ - ศาลาสังกะสี (บริเวณณาปนกิจศพวัดชัน - เขตตำบลท่าดี) ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 0.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 1,700.00 เมตร ใช้ดินลูกรังหรือหินผุจำนวน 306.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 1.2. ถมหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางถนนสายนายอ – ศาลาสังกะสี ช่วงที่ 1 (บริเวณณาปนกิจศพวัดชัน - เขตตำบลท่าดี) ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 2,600.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 91.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

2. ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายนายอ-ศาลาสังกะสี ช่วงที่ 2 (บริเวณทางเข้า รร.บ้านย่านซื่อ - เขตตำบลไชยมนตรี)

2.1 ถมดินลูกรังหรือหินผุเสริมไหล่ทางถนนสายนายอ - ศาลาสังกะสี (บริเวณทางเข้า รร.บ้านย่านซื่อ - เขตตำบลไชยมนตรี) ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 0.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 2,350.00 เมตร ใช้ดินลูกรังหรือหินผุจำนวน 634.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

2.2 ถมหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางถนนสายนายอ – ศาลาสังกะสี (บริเวณทางเข้า รร.บ้านย่านซื่อ - เขตตำบลไชยมนตรี) ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 2,500.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 88.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

**4. ราคากลางคำนวณ**

ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 311,800.00 บาท

**5. บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างถนน (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

**6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ

2. นายณัฐชา ล่องจ้า ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

3. นายกีรติ คำดี ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ







