

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา**

**เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ**

-------------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 11 โครงการ รายละเอียดดังนี้

**1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวหรั่ง หมู่ที่ 3**

1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร

 1.2 ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

**2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตีนนา – นาโอน หมู่ที่ 5**

2.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร

2.2 ใช้เครื่องจักรกลขุดฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ใช้ท่อจำนวน 6.00 ท่อน วางแผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30x0.05x3.00 เมตร จำนวน 2 แผ่น พร้อมใช้ปูนทรายยารอยต่อท่อ

2.3 ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 260,000.00 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

**3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่อลอด - ต.ขุนทะเล หมู่ที่ 9**

3.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร

3.2 ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

**4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหวาย - ต.ท่าดี หมู่ที่ 8**

4.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร

4.2 ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

-2-

**5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำพุ – สวนตอ หมู่ที่ 1**

5.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร

5.2 ใช้เครื่องจักรกลขุดรื้อฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6.00 ท่อน และฝั่งท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ใช้ท่อจำนวน 6.00 ท่อน วางแผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30x0.05x3.00 เมตร จำนวน 2 แผ่น พร้อมใช้ปูนทรายยารอยต่อท่อ

5.3 ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

**6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังสาย – ต้นหว้า หมู่ที่ 4**

 6..1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

6.2 ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 330,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

**7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นแซะ – นาตอ หมู่ที่ 7**

7.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

7.2 ใช้เครื่องจักรกลขุดฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 2-1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ใช้ท่อจำนวน 12.00 ท่อน วางแผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30x0.05x3.00 เมตร จำนวน 4 แผ่น พร้อมใช้ปูนทรายยารอยต่อท่อ

7.3 ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 430,000.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

**8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนประ หมู่ที่ 6**

8.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร

8.2 ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 460,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

**9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหงส์ – ชลประทาน หมู่ที่ 9**

9.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร

9.2 ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

**10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดออก หมู่ที่ 2**

10.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร

-3-

10.2 ใช้เครื่องจักรกลขุดฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ใช้ท่อจำนวน 6.00 ท่อน วางแผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30x0.05x3.00 เมตร จำนวน 2 แผ่น พร้อมใช้ปูนทรายยารอยต่อท่อ

10.3 ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

 งบประมาณ 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

**11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านตำบลกำแพงเซา รายละเอียดดังนี้**

11.1 ถมหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ 1 พร้อมเกลี่ยแต่ง จำนวน 112 ลูกบาศก์เมตร

11.2 ถมหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ 3 พร้อมเกลี่ยแต่ง จำนวน 56 ลูกบาศก์เมตร

11.3 ถมหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ 4 พร้อมเกลี่ยแต่ง จำนวน 92 ลูกบาศก์เมตร

11.4 ถมหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ 5 พร้อมเกลี่ยแต่ง จำนวน 38 ลูกบาศก์เมตร

11.5 ถมหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ 6 พร้อมเกลี่ยแต่ง จำนวน 130 ลูกบาศก์เมตร

11.6 ถมหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ 7 พร้อมเกลี่ยแต่ง จำนวน 72 ลูกบาศก์เมตร

11.7 ถมหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ 8 พร้อมเกลี่ยแต่ง จำนวน 72 ลูกบาศก์เมตร

11.8 ถมหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ 9 พร้อมเกลี่ยแต่ง จำนวน 92 ลูกบาศก์เมตร

11.1 ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า .....**ตามรายละเอียดแนบท้าย**.....บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ **11 มิถุนายน 2556** ตั้งแต่เวลา **13.00 น. – 14.00 น.** ณ สถานที่ก่อสร้าง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา และในวันที่ **12 มิถุนายน 2556** เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อและการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ **13 มิถุนายน 2556** ตั้งแต่ เวลา **10.00 น.** เป็นต้นไป

-4-

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ **1,000.- บาท** ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ **28 พฤษภาคม 2556** ถึงวันที่ **11 มิถุนายน 2556** ตั้งแต่เวลา **08.30 น.** ถึง เวลา **16.30 น.** ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.Kampangsao.go.th](http://www.Kampangsao.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข **0-7537-7581** ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศ ณ วันที่ **28** เดือน **พฤษภาคม**  พ.ศ. **255**6

**ไพเราะ เอียดบัว**

 (นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

#  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

**รายละเอียดแนบท้าย**

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวหรั่ง หมู่ที่ 3 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า .....**225,000**.-.....บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตีนนา – นาโอน หมู่ที่ 5 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า .....**130,000.-**.....บาท

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่อลอด - ต.ขุนทะเล หมู่ที่ 9 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า .....**75,000.-**.....บาท

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหวาย - ต.ท่าดี หมู่ที่ 8 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า .....**225,000.-**.....บาท

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำพุ – สวนตอ หมู่ที่ 1 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า .....**180,000.-**.....บาท

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังสาย – ต้นหว้า หมู่ที่ 4 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า .....**165,000.-**.....บาท

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นแซะ – นาตอ หมู่ที่ 7 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า .....**215,000.-**....บาท

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนประ หมู่ที่ 6 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า .....**230,000.-**.....บาท

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหงส์ – ชลประทาน หมู่ที่ 9 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า .....**50,000.-**.....บาท

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดออก หมู่ที่ 2 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า .....**150,000.-**.....บาท

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านตำบลกำแพงเซา ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า .....**180,000.-**.....บาท