

**ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา**

**เรื่อง ประกาศราคากลาง**ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายนายอ – ศาลาสังกะสี (บริเวณสามแยกศาลาชัน – ตลาดอาทิตย์) หมู่ที่ 9

**---------------------------------------------------**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายนายอ – ศาลาสังกะสี (บริเวณสามแยกศาลาชัน – ตลาดอาทิตย์) หมู่ที่ 9 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 456,000**.-** บาท (เงินสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยจะ ถมดินลูกรังหรือหินผุเสริมไหล่ทางถนนสายนายอ – ศาลาสังกะสี (บริเวณสามแยกศาลาชัน – ตลาดอาทิตย์) ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 3,000.00 เมตร ใช้ดินลูกรังหรือหินผุ จำนวน 1,200.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ถมหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางถนนสายนายอ – ศาลาสังกะสี (บริเวณสามแยกศาลาชัน – ตลาดอาทิตย์) ทั้งสองข้างทางขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 3,000.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 300.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 456,000**.-**  บาท ราคากลาง ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 456,000**.-** บาท (เงินสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานประปาแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ**

ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายนายอ – ศาลาสังกะสี (บริเวณสามแยกศาลาชัน – ตลาดอาทิตย์) หมู่ที่ 9

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

1. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงิน 456,000.00 บาท

1. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

ถมดินลูกรังหรือหินผุเสริมไหล่ทางถนนสายนายอ – ศาลาสังกะสี (บริเวณสามแยกศาลาชัน – ตลาดอาทิตย์) ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 3,000.00 เมตร ใช้ดินลูกรังหรือหินผุ จำนวน 1,200.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ถมหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางถนนสายนายอ – ศาลาสังกะสี (บริเวณสามแยกศาลาชัน – ตลาดอาทิตย์) ทั้งสองข้างทางขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองข้างทาง 3,000.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 300.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

**4. ราคากลางคำนวณ**

ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 456,000.00 บาท

**5. บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

**6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ

2. นายณัฐชา ล่องจ้า ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

3. นายกีรติ คำดี ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ







