

**ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา**

**เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ**

**---------------------------------------------------**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 1,600,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยจะ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 60.00 เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submerssible ขนาด 3 HP จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามมาตรฐาน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

ติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาท่อ พี.วี.ซี. ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 1,500.00 เมตร และท่อ พี.วี.ซี. ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2,680.00 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด งบประมาณ 1,600,000.00 บาทราคากลาง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2557 เป็นเงิน 1,600,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประปา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศสอบราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ไพเราะ เอียดบัว

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ**

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

1. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงิน 1,600,000.00 บาท

1. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

ประเภท ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 60.00 เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submerssible ขนาด 3 HP จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามมาตรฐาน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

ติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาท่อ พี.วี.ซี. ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 1,500.00 เมตร และท่อ พี.วี.ซี. ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2,680.00 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

**4. ราคากลางคำนวณ**

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 1,600,000.00 บาท

**5. บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบสรุปราคากลางงานประปา หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างประปา (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

**6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ

2. นายณัฐชา ล่องจ้า ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

3. นายกีรติ คำดี ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ